***I n f o r m a c e o připojování domovních kanalizačních přípojek na tlakovou splaškovou kanalizaci a ČOV Dolní Roveň***

1. Čistírna odpadních vod (ČOV) bude zprovozněna k datu 18.11.2010.

2. Jednotliví majitelé nemovitostí, kteří mají osazenou domovní čerpací šachtu (DČŠ) s připojovacím potrubím (PVC 160-1 m) nebo kanalizační šachtu na gravitační kanalizaci, pro napojení splaškových vod z nemovitosti mohou provést svou kanalizační přípojku až k propoji stávající domovní splaš.kanalizace.

3. Samotný propoj nové kanalizační přípojky se stávajícím potrubím bude možný na výzvu obce.

Znovu upozorňujeme, že při napojení na nově realizovaný kanalizační systém je nutno vyřadit stávající septik, žumpu či domovní čistírnu a do splaškové kanalizace napojit jen splaškové vody z domácnosti, nikoliv vody dešťové a povrchové.

4. Postupné připojování DČŠ a KŠ.

4.1. **Část SO 01 – Komárov** bude možno připojit od 18.11.2010, kromě č.p. 48 a 68, kde termín bude upřesněn, nejzazší termín připojení je 1.7.2011.

4.2. **Část SO 02 – Dolní Roveň** od Komárova po železniční trať bude možno připojit od 18.11.2010.

4.3. **Část SO 02 – Dolní Roveň** od železniční tratě po počátek Horní Rovně – Velká strana bude možno připojit od 18.11.2010.

4.4. **Část SO 02 – Dolní Roveň** od železniční tratě po počátek Horní Rovně – Malá strana bude možno připojit na výzvu obce. Termín možného připojení bude upřesněn, nejzazší termín je však 20.12.2010.

4.5. **Část SO 03 – Horní Roveň** bude možno připojit na výzvu obce. Termín možného připojení bude upřesněn, nejzazší termín je však 20.12.2010.

Z této části jsou vyjmuty úseky Horní Roveň – Malá strana od č.p. 128 Horákovi po č.p. 132 Kučerovi a č.p. 110 Gregorovi, Horní Roveň – Velká strana od č.p. 151 Kučerovi po č.p. 2 Veverkovi, kde termín možného připojení bude upřesněn, nejzazší termín je však 1.7.2011.

4.6. **Kompletní část SO 04 – Litětiny** – bude možno připojit na výzvu obce. Konkrétní termín možného připojení bude upřesněn, nejzazší termín však do 20.12. 2010.

5. O provedení domovní kanalizační přípojky před propojením se stávající kanalizací vlastník uvědomí obec, resp. zhotovitele. Následně bude provedena kontrola domovní čerpací šachty, resp.kanalizační šachty u gravitační části, zda nedošlo k jejímu porušení, znečištění a porušení vodotěsnosti. Pokud nebudou shledány závady, zhotovitel zapíše toto do stavebního deníku a vlastník domovní přípojky se bude moci v souladu s výše uvedeným bodem 4.připojit na kanalizační systém. Současně bude seznámen s funkcí ovládacího panelu u DČŠ a zároveň bude vyplněn předávací protokol.

6. Od počátku připojení je nutné dodržovat podmínky pro vypouštění splaškových vod do veřejné kanalizace, které zahrnují **nežádoucí přimíseniny** v odpadních vodách, a to:

 - abrazivní přimíseniny – písek, kamínky, hlína nad 50 g/m3 apod.

- vláknité přimíseniny – hadry, dětské pleny, hygienické vložky, dětské vlhčené ubrousky, textilie, plastové obaly apod.

- pevné předměty – větší kousky dřeva, kameny apod.

- agresivní látky – kyseliny, louhy, rozpouštědla, agresivní chemikálie apod.

- tuky a oleje z fritovacích hrnců a jiných velkoobjemových zařízení na přípravu pokrmů.

Mezi **přípustné přimíseniny** v odpadních vodách jsou zahrnuty:

* Biologické odpadní kaly
* Rostlinné nebo živočišné tuky (běžné při provozu domácnosti)
* Odpad ze zpracování zeleniny a ovoce
* Odpad z mytí nádobí (i z myčky nádobí)
* Odpadní voda s obsahem písku menší než 50 g/m3
* Odpadní vody z pračky.

Za investora Obec Dolní Roveň starostka Iva Vinařová

Za zhotovitele Metrostav a.s Ing. Kostomlatský

V Dolní Rovni 29.10.2010